**Miętha – Rider input list 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Source** | **Mic/D.I** | **Stands** |
| 1 | KICK IN | Shure Beta91, Sennheiser e901 |  |
| 2 | KICK OUT | Shure Beta52, EV N/D868 | short boom |
| 3 | SNARE TOP | Shure SM57, Heil PR20 | short boom |
| 4 | HAT | C451B, KM184 | short boom |
| 5 | FLOOR | Beta 98DS, Sennheiser e904 | clips on |
| 6 | CLAP STACK | C451B, KM184 | short boom |
| 7 | OH L | AKG C 414, AKG C451B | tall boom |
| 8 | OH R | AKG C 414, AKG C451B | tall boom |
| 9 | SPD L | D.I |  |
| 10 | SPD R | D.I |  |
| 11 | PC L | D.I |  |
| 12 | PC R | D.I |  |
| 13 | CLICK | D.I |  |
| 14 | BASS | XLR |  |
| 15 | KEY L | D.I |  |
| 16 | KEY R | D.I |  |
| 17 | SYNTH L | D.I |  |
| 18 | SYNTH R | D.I |  |
| 19 | GUIT. EL L | XLR |  |
| 20 | GUIT. EL R | XLR |  |
| 21 | GUIT. ACOUST | D.I |  |
| 22 | VOX SKIP | Radio Shure Beta 58 | tall boom |
| 23 | FX SKIP L | TC Helicon L SM58 | tall boom |
| 24 | FX SKIP R | TC Helicon R |
| 25 | VOX OSKAR (DR) | Shure Beta 58 w/ switch! | tall boom |
|  |  |  |  |
| MONITOR MIXES | | | |
| 1 | 1/2 | VOX SKIP | IEM |
| 2 | 3/4 | DR/VOX OSKAR | P1 |
| 3 | 5/6 | KEY | P1 |
| 4 | 7/8 | GTR | IEM |
| 5 | 9/10 | BASS | P1 |